**附件1：**

**厨房设备技术及服务要求**

1. **采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范**

1、符合国家现行相关标准及行业标准。

2、烘焙器具符合国标号GB/T 32389-2015。

3、与食品接触的所有材料均应符合相关食品安全国家标准的规定。

4、镀铝碳素钢的镀层表面应符合 GB11333中理化指标规定。

5、铝及铝合金基材应符合 GB11333的 相关规定。

6、不锈钢基材应符合GB9684的相关规定。

7、其他基材均应符合相关食品安全国家标准的规定。

1. **采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品或服务名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预计单价（元） | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 电动分块机 | BL-636 | 1 | 台 | 9500 | 520\*420\*1220220/0.18千瓦 |  |
| 2 | 热风炉 | BL-705E | 1 | 台 | 14800 | 780\*1253\*690380/9.5千瓦 |  |
| 3 | 风炉架车 |  | 1 | 台 | 1300 | 780\*999\*900 |  |
| 4 | 三层六盘烤炉 | BL-523 | 1 | 台 | 20800 | 1320\*1050\*1720380/16.5千瓦 |  |
| 5 | 三层十二盘烤炉 | BL-603F | 1 | 台 | 28800 | 1720\*1050\*1750380/27千瓦 |  |
| 6 | 蒸汽石板（单层） | 1S+1B | 1 | 台 | 3000 | 2千瓦 |  |
| 预计总价 | 78200 |  |  |

**三、项目交付或实施的时间、地点、付款方式、履约保证金等要求**

1、供应商提供的货物均应按设备包装国家标准要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、供货地点：哈尔滨理工大学指定地点。

3、供应商负责货物运输、安装调试，验收后方视同学校接收。

4、交货时间：签订合同后15个日历天内交货，并安装调试完毕。

5、供应商提供不符合规定的货物，甲方有权拒绝接受。

6、供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

7、收取中标价格的5%为履约保证金，履约完成后履约保证金转为质保金。货到验收合格拨付全部中标款，质保期满如无质量问题无息返还质保金。

**四、技术、服务、施工等具体参数性要求**

合同合计金额包括货物含税价款，备件、专用工具、设计、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

**质量保证**

1、供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与所确定产品和承诺相一致。

2、供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

**权力保证**

供应商应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

**安装和培训**

供应商负责采购人有关人员的培训。培训时间、地点由双方协商确定。

**售后服务**

1、供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件要求为采购人提供售后服务。

2、货物保修起止时间：自验收之日起保修三年。

3、供应商应提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。

**五、明确为满足采购需求必须满足的实质性内容和条件等要求**

**付款方式**

1、供应商开具与本企业名称、销售类别以及销售品牌相符的机打增值税普通发票。

2、支付形式：汇款或转账支票（按采购人财务规定执行）。